附件1：

特种设备类别危险等级分类说明

|  |  |
| --- | --- |
| 特种设备 | 风险级别 |
| ——额定蒸汽压力≥3.8MPa的蒸汽锅炉；  ——快开门式压力容器，液化天然气储罐，盛装易燃易爆及有毒介质的第Ⅲ类压力容器，移动式压力容器；  ——GA级油气输送管道和GC1级工业管道；  ——要求安装安全监控管理系统的大型起重机械、吊运剧毒或易燃易爆危险品的起重机、吊运熔融金属的起重机；  ——A类大型游乐设施；  注：要求安装安全监控管理系统的大型起重机械为TSG Q7016中列入安装安全监控管理系统的大型起重机械目录的大型起重机械。 | 3 |
| ——0.8MPa＜额定蒸汽压力＜3.8MPa的蒸汽锅炉和额定热功率＞4.2MW液相有机热载体锅炉；  ——盛装装易燃易爆及有毒介质的第Ⅱ类压力容器，除纳入高风险特种设备之外的低温液化气体储罐及第Ⅲ类压力容器；  ——GB1级燃气管道、GB2级热力管道和GC2级工业管道；  ——叉车；  ——观光车；  ——客运索道（拖牵式索道除外）；  ——除需安装安全监控管理系统的制造等级为A级的起重机械；  ——B类大型游乐设施。 | 2 |
| 除风险级别3和2以外的的特种设备 | 1 |